Радиоконструктор МР -116 "FM - РАДИОПРИЕМНИК моно, на микросхеме К174ХА34."
Технические характеристики:
Диапазон принимаемых частот............88-108 мГц.

Напряжение питания..............................7,5 - 25 В. 

Чувствительность по входу ВЧ................5 мкВ. 

Ток потребления.........................................6 мА.

Выходное напряжение по НЧ..................500 мВ.

Размеры печатной платы........................58 х 35 мм.

Схема электрическая принципиальная приемника (рис. 1.)
Назначение.
Радиоконструктор предназначен для самостоятельного изготовления простого радиоприемника на базе специализированной микросхемы К174ХА34 (заруб аналог ТDA 7021), работящего в FМ (УКВ) диапазоне Простота схемного решения и несложная настройка без применения спец. приборов доступны для повторения начинающему радиолюбителю. Готовый радиоприемник ви можете установить в имеющийся а вашем распоряжении усилитель мощности, магнитофон, подав сигнал с приемника на вход аппарата. Установив приемник в магнитофон, вы получите возможность записывать понравившиеся мелодии.

Катушки L1 и L2 бескаркасные. Для намотки используется оправкаа соответствующего диаметра (указан ниже). В качестве оправки удобно использовать хвостовик сверла необходимого диаметра. Намотав провод на оправку и обкусив его так, чтоб длина выводов катушки была 4-5 мм. не снимая катушку с оправки зачистите выводы острым ножом от лакового покрытия. Таким образом вы сохраните катушку от деформации.

FM диапазон: 

L1 - 6 витков проводом диам. 0,5-0,6 мм на оправке диам. 3,2-3,5 мм.

L2 - 18-19 витков проводом диам. 0,5-0,6 мм на оправке диам. 3,2-3,5 мм.

Настройка:
1.Проверьте правильность монтажа в соответствии со схемой

2.Проверьте отсутствие замыканий между дорожками на просвет. Для удаления следов канифоли используйте старую зубную щетку, спирт, бензин или другой растворитель канифоли.

3.Указатель на резисторе настройки R2 установите в верхнее по схеме положение

4.На выход для контроля подключите наушники, сопротивление которых не менее 60 Ом.

5.Подсоедините питание, соблюдая полярность.

6.В наушниках должен появится характерный шум работающего усилителя. При подключении антенны (отрезок провода не менее 0,5 м) шум должен усилиться, возможно, появление станции.

7.Если приема станции нет (при наличии шума эфира) необходимо изоляционным предметом раздвинуть крайние витки катушки L1 до появления в этом месте вещания телевизионного канала.

8.Вращением резистора R2 проверить наличие приема других радиостанций.

9.После настройки L1 и L2 желательно залить парафином или термоклеем.

Если сигнал радиостанций очень слабый, можно установить входной ВЧ усилитель (VT1,R5,R6,,R7,C14,C15,C16,L2,C20,R11). Печатная плата рассчитана на установку антенного усилителя. 

Перечень применяемых элементов.
	С1 – 0,047 – 0,1 мкФ

С2 – 680 пФ – 1500 пФ

С3 – 1,5 пФ – 2,2 пФ

С4 – 0,1 мкФ

С5 – 0,047 мкФ – 0,22 мкФ

С6 – 0,1 мкф

С7 – 1000 пФ – 1500 пФ

С8 – 200 пФ – 360 пФ

С9 – 200 пФ – 470 пФ

С10 – 2000 пФ – 4700 пФ

С11 – 18 пФ – 68 пФ

С12 – 3300 пФ – 3900 пФ

С13, С17 – 1 мкФ –10 мкФ х 10 В

С18 – 10 мкФ – 47 мкФ х 10 В

С19 – 0,01 мкФ – 0,1 мкФ

DA1 – K174XA34, TDA7021

DA2 – KP142EH5A
	VD1 – KB109A

VD2 – AЛ307K (красный)

R1 – 6,8 кОм – 91 кОм

R2 – 10 – 100 кОм

R3 – 51 кОм – 62 кОм

R4 – 200 Ом – 220 Ом

R8 – 200 кОм – 220 кОм

R9 – 2,7 кОм – 3,6 кОм

R10 – 200 Ом – 300 Ом

Элементы антенного усилителя.

С15,С16 – 18 пФ – 68 пФ

С14 – 4700 пФ

С20 – 120 пФ – 200 пФ

R5,R6 – 470 Ом – 560 Ом

R7 – 120 кОм – 150 кОм

R11 – 27 Ом – 36 Ом
VT1 – KT368A, C9018


Назначение элементов, особенности сборки.
Резистор настройки R2 при необходимости можно выпаять из платы заменить на другой, лучше проволочный. установив его в удобном месте. Резистор R2 может быть номиналом от 10 кОм до 100 кОм, необходимо только соблюдать соотношение R1/R2=0,7(0,8). Светодиод V2 является индикатором точной настройки на принимаемую радиостанцию. Установка его не обязательна.
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При пайке следует обратить особое внимание отсутствию замыкания между печатными проводниками, образованных припоем. Для проверки плату тщательно промывают спиртом и сравнивают с рисунком печатной платы. При пайке желательно пользоваться паяльником мощностью не более 40 ВТ и не перегревать радиоэлементы, время пайки одного радиоэлемента не более 3-х секунд.
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